|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРАЙС-ЛИСТ**  **на канат стальной** |
|  | |
| **1.03.2025** | |

|  |
| --- |
| **Канат стальной** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Грузовые канаты** | | | | **Грузовые канаты** | | | | **Лифтовые канаты ГЛ** | | | |
| **Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6\*19 (1+6+6/6)+1 о.с.** | | | | **Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6\*36 (1+7+7/7+14)+1 о.с.** | | | | **Канат двойной свивки типа Л К-О конструкции 6\*19 (1+9+9)+1 о.с.** | | | |
| **ГОСТ 2688-80** | | | | **ГОСТ 7668-80** | | | | **ГОСТ 3077-80** | | | |
| **БМК** | | | |  | | | | **БМК** | | | |
| **диаметр, мм** | **Опт** | **Розница** | **Вес, кг 1000 м** | **диаметр, мм** | **Опт** | **Розница** | **Вес, кг 1000 м** | **диаметр, мм** | **Опт** | **Розница** | **Вес, кг 1000 м** |
| **3,6** | **88** |  | **49** | **СЕВЕРСТАЛЬ** | | | | **ГЛ-6,4** | **162** |  | **148** |
| **3,8** | **92** |  | **55** | **8,1** | **210** |  | **254** | **ГЛ-7,8** | **202** |  | **213** |
| **4,1** | **96** |  | **64** | **9,7** | **256** |  | **384** | **ГЛ-10,5** | **278** |  | **375** |
| **4,5** | **100** |  | **74** | **БМК** | | | | **10,5** | **240** |  | **375** |
| **4,8** | **106** |  | **84** | **11,5** | **368** |  | **513** | **ГЛ-12,0** | **247** |  | **530** |
| **5,1** | **110** |  | **96** | **13,5** | **326** |  | **697** | **17,5** | **410** |  | **1115** |
| **5,6** | **120** |  | **117** | **15** | **318** |  | **812** | **Канат стальной конструкция 8\*19S-FC 8\*19(1+9+9)+1 о.с.** | | | |
| **6,2** | **132** |  | **142** | **16,5** | **370** |  | **1045** |
| **6,9** | **150** |  | **177** | **18** | **443** |  | **1245** | **DIN 3062 ГЛ** | | | |
| **7,6** | **170** |  | **211** | **20** | **516** |  | **1520** | **СЕВЕРСТАЛЬ** | | | |
| **8,3** | **194** |  | **256** | **22** | **578** |  | **1830** | **6,0** | **118** |  | **140** |
| **9,1** | **218** |  | **305** | **23,5** | **611** |  | **2130** | **8,0** | **178** |  | **230** |
| **9,6** | **230** |  | **359** | **25,5** | **715** |  | **2495** | **10,0** | **210** |  | **360** |
| **11,0** | **263** |  | **462** | **27** | **794** |  | **2800** | **12,0** | **267** |  | **520** |
| **12,0** | **230** |  | **527** | **29** | **876** |  | **3215** | **Канаты для манипуляторов** | | | |
| **13,0** | **237** |  | **597** | **31** | **985** |  | **3655** | **Канат двойной свивки типа Л К-О конструкции 6\*19(1+9+9)+7х7(1+6)** | | | |
| **14,0** | **270** |  | **728** | **33** | **1111** |  | **4155** |
| **15,0** | **290** |  | **844** | **34,5** | **Заказ** | **Заказ** | **4550** | **БМК** | | | |
| **16,5** | **338** |  | **1025** | **36,5** | **1315** |  | **4965** | **ГОСТ 3081-80** | | | |
| **18,0** | **398** |  | **1220** | **38** | **Заказ** | **Заказ** | **5510** | **10,0** | **258** | | **422** |
| **19,5** | **457** |  | **1405** | **39,5** | **1608** |  | **6080** | **Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6\*19(1+6+6/6)+7х7(1+6)** | | | |
| **21,0** | **516** |  | **1635** | **42,0-63,0** | **Заказ** | **Заказ** |  |
| **22,5** | **561** |  | **1850** | **Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6\*36 (1+7+7/7+14)+1 о.с.** | | | | **БМК** | | | |
| **24,0** | **602** |  | **2110** | **ГОСТ 14954-80** | | | |
| **25,5** | **675** |  | **2390** | **ГОСТ 7669-80** | | | | **8,0** | **208** | | **273** |
| **27,0** | **750** |  | **2685** | **БМК** | | | | **Канаты для шпалеры, оц. Ж** | | | |
| **28,0** | **808** |  | **2910** | **13,0 263,6 287,6** | **3 363** |  | **733** | **Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19 (1+6+12),** | | | |
| **30,5** | **930** |  | **3490** | **14,5** | **430** |  | **906** |
| **32,0** | **1015** |  | **3845** | **16,0** | **461** |  | **1145** | **ГОСТ 3063-80** | | | |
| **33,5** | **1107** |  | **4220** | **17,5** | **516** |  | **1360** | **СЕВЕРСТАЛЬ** | | | |
| **37,0** | **1305** |  | **5015** | **19,5** | **587** |  | **1630** | **3,0** | **45** |  | **47** |
| **39,5** | **1485** |  | **5740** | **21,0** | **677** |  | **1950** | **5,6** | **98** |  | **157** |
| **42,0-56,0** | **Заказ** | **Заказ** |  | **23,0** | **717** |  | **2290** | **7,1** | **128** |  | **253** |
| **Доплаты:**  ГЛ +15% | | | | | | | | **8,1** | **160** |  | **330** |
| **10,0** | **223** |  | **519** |

**Канат двойной свивки типа Л К-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6)**

Оцинкования: С+20%; Ж+30%; ОЖ+45%

Надзор морского регистра: +7%

**Также Вы можете приобрести канаты по ГОСТу:**

7667-80; 7669-80; 3071-88; 3079-80; 3081-80; 3062-80; 3066-80; 3070-80; 3063-80;

3064-80; 3068-88 и др.

**Действует гибкая система скидок в зависимости от объёмов.**

**Индивидуальный подход к каждому клиенту.**

ГОСТ 3066-80

СЕВЕРСТАЛЬ

| 5,6 | 174 |  | 129 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,4 | 247 |  | 228 |
| 8,2 | 276 |  | 288 |